|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称**  **中国建筑装饰装修材料协会《2017年度第一批社会团体标准规范制（修）订项目》计划** | **制修订** | **适用范围和主要技术内容** | **牵头单位** | **完成时间** |
| 1 | 墙纸（布）用胶粘剂 | 制订 | 适用于：墙纸（布）基膜、普通性胶粉、湿胶、无缝墙布胶。  主要技术内容：粘度、有害物质限量等。 | 中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会 | 2017.12 |
| 2 | 墙纸原纸 | 制订 | 适用于：墙纸用木浆纸、无纺原纸  主要技术内容：纤维含量、拉伸参数，水侵变化率等。 | 中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会 | 2017.12 |
| 3 | 纺织面墙纸（布） | 制订 | 适用于：以天然纤维或合成纤维的纺织物为面层的墙纸（布）。  主要技术内容：外观质量（色差/色花、线状疵点、条状疵点、破洞）、物理性能、环保性能等。 | 中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会 | 2017.12 |
| 4 | 建筑装饰用无纺墙纸 | 制订 | 适用于：以无纺纸作为基材的墙纸。  主要技术内容：外观质量、主要原材料、环保性能等。 | 中国建筑装饰装修材料协会墙纸墙布分会 | 2017.12 |
| 5 | PVC运动地板 | 制订 | 适用于：以聚氯乙烯树脂为主要原料，并适当加入增塑剂、阻燃剂等助剂，经涂刮、压延、贴合等工艺生产的室内外用聚氯乙烯卷材运动地板。  主要技术内容：聚氯乙烯卷材运动地板的技术要求、试验方法、检验规则，标志、运输、贮存等内容。 | 中国建筑装饰装修材料协会弹性地板分会 | 2017.12 |
| 6 | 半硬质聚氯乙烯块状地板 | 制订 | 适用于：以聚氯乙烯树脂为主要原料生产的用于建筑物内地面铺设的锁扣地板。  主要技术内容：半硬质聚氯乙烯锁扣地板（以下简称锁扣地板）的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 | 中国建筑装饰装修材料协会弹性地板分会 | 2017.12 |
| 7 | 幼儿园场所用弹性地板 | 制订 | 适用于：幼儿园场所用弹性地板。  主要技术内容：半硬质聚氯乙烯锁扣地板（以下简称锁扣地板）的术语和定义、环保、安全、防滑等性能。 | 中国建筑装饰装修材料协会弹性地板分会 | 2017.12 |
| 8 | 智能恒温休闲池 | 制订 | 适用于：建筑物室内外，由缸体、缸盖、智能控制器、加热保温器、循环系统及水处理系统等配件组装的恒温池。  主要技术内容：术语和定义、分类及命名、使用条件、要求（使用条件;外观；使用性能：水流喷射水平距离、密封性、池水温度稳定性；电气安全；卫生性能等）、试验方法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 | 广州健之杰洁具有限公司 | 2017.12 |
| 9 | 智能晾衣机 | 制订 | 适用于：具有智能操控制系统的晾晒产品。  主要技术内容：术语与定义、分类与代号、要求（外观质量；使用性能：稳定性、承载性、噪声；卫生安全；电气安全）、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 | 江苏捷阳科技股份有限公司 | 2017.12 |
| 10 | 吊顶用光氧化铝卷板材 | 制订 | 适用于：吊顶用光氧化铝卷板材。  主要技术内容：性能要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存等。 | 中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会 | 2017.12 |
| 11 | 吊顶用辊涂铝卷板材 | 制订 | 适用于：吊顶用辊涂铝卷板材。  主要技术内容：性能要求、加工工艺的基本要求及外观尺寸、包装、标志、运输、贮存等。 | 中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会 | 2017.12 |
| 12 | 吊顶用铝质修边角线 | 制订 | 适用于：铝质天花吊顶用修边角线。  主要技术内容：术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等。 | 中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会 | 2017.12 |
| 13 | 吊顶用浴室电加热器 | 制订 | 适用于固定安装在浴室吊顶上使用的非储热式浴室电加热器。（单相器具的额定电压不超过250V；其他器具的额定电压不超过480V。）  主要技术内容：产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存。 | 中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会 | 2017.12 |
| 14 | 金属集成墙面 | 制订 | 适用于：室内外装饰用金属集成墙面。  主要技术内容：术语和定义、分类标记、技术要求、试验方法规定、标志等。 | 中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会 | 2017.12 |
| 15 | 竹木纤维集成墙面 | 制订 | 适用于：适用室内外装饰用竹木纤维集成墙面。  主要技术内容：术语和定义、分类标记、技术要求、试验方法规定、标志等。 | 中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会 | 2017.12 |
| 16 | 钢质门用彩色钢板及钢带 | 制订 | 适用于：以钢为基材，表面进行彩色滚涂工艺处理，适合钢质门生产需求用的彩色钢板及钢带。  主要技术内容：钢质门用彩色钢板及钢带的范围、规范性引用文件、术语和定义、分类标记、技术要求、试验方法、标志、包装、运输、储存等。技术要求对强度、韧度、环保、色牢度、安全系数和使用年限等主要性能指标提出最低等级限制要求。 | 中国建筑装饰装修材料协会门窗幕墙分会 | 2017.12 |
| 17 | 内墙装饰用硅藻材料 | 制订 | 适用于：含有硅藻材料的内墙装饰装修材料，包含液态、干粉状硅藻泥和硅藻板等。  主要技术内容：1.术语和定义；2. 分类和标记；3.技术要求；4.试验方法；5.检验规则。 | 中国建筑装饰装修材料协会硅藻泥分会 | 2017.12 |
| 18 | 建材用相变微胶囊 | 制订 | 适用于：建材用相变微胶囊产品。  主要技术内容：术语和定义； 分类和标记；要求（包括对相变温度、相变潜热、循环稳定性以及环保等性能。）；试验方法；检验规则。 | 中国科学院化学研究所 | 2018.6 |
| 19 | 相变石膏板 | 制订 | 适用于：添加了相变材料的石膏板产品。  主要技术内容：术语和定义；分类和标记；要求（包括对相变潜热、使用稳定性以及环保性能。）；试验方法；检验规则。 | 北新集团建材股份有限公司 | 2018.6 |
| 20 | 室内空气净化材料净化性能及有害物质限量 | 制订 | 适用于：各种建筑室内空气净化处理剂（化学、光催化等）及具有净化功能的建筑材料净化性能及有害物质限量。  技术内容：术语和定义；分类和标记；技术要求（净化性能和有害物质限量）；试验方法；检验规则。 | 中国建筑科学研究院 | 2018.6 |
| 21 | 建筑室内吊顶安全技术要求 | 制订 | 适用于：建筑室内吊顶产品的设计、生产、检验、安装、验收与售后服务在安全领域的评定。  主要技术内容：术语和定义、分类标记、技术要求、安装要求、试验方法、验收方法等。 | 中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会 | 2018.6 |
| 22 | 门窗智能控制系统通用技术要求 | 制订 | 适用于：建筑用门窗智能控制系统。本标准规定了门窗智能控制系统的术语和定义、分类、代号和标记、组件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。  主要技术内容：门窗用智能控制系统的定义，门窗智能控制系统用控制器、执行器、环境传感器、智能面板及控制软件和系统元件的要求；对门窗用智能控制系统的外观质量、操作安全性、使用耐久性、电气安全性、使用耐久性、环境适应性等性能要求进行规定。 | 中国建筑装饰装修材料协会门窗幕墙分会 | 2018.6 |
| 23 | 装配式建筑网模应用技术规程 | 制订 | 适用于：装配式建筑网模设计、制造、应用和验收，装配式建筑用网模的维修可参照使用。  主要技术内容：术语；建筑与热工设计；结构与构造设计；施工与质量验收。 | 浙江正合建筑网模有限公司 | 2018.6 |
| 24 | 玻璃隔热涂料应用技术规程 | 制订 | 适用于：玻璃隔热涂料在建筑玻璃幕墙和节能门窗的设计、施工、验收、使用与维护。  主要技术内容：玻璃隔热涂料的术语和定义，工艺，施工，质量验收。 | 北京建筑技术发展有限责任公司 | 2018.6 |