**附件1：**

**13项农机装备团体标准名称及主要内容**

| 序号 | 标准名称 | 标准主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甘薯收获机械 作业质量 | 本文件规定了甘薯收获机械术语和定义、作业质量要求、检测方法和检验规则。本文件适用于甘薯挖掘犁、甘薯挖掘收获机和甘薯联合收获机作业质量的评定。 |
| 2 | 大白菜种子联合收获机 | 本文件规定了大白菜种子联合收获机的术语与定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存等内容。本文件适用于大白菜种子联合收获机，其他十字花科类蔬菜种子联合收获机可参照使用。 |
| 3 | 收获机械非驱动式转向桥 | 本文件规定了收获机械非驱动式转向桥的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。本文件适用于收获机械非驱动式转向桥的制造和验收。 |
| 4 | 轮式谷物联合收获机械 产品检验规则 | 本文件规定了轮式谷物联合收获机械产品检验的术语和定义、抽样规定、检验项目分类、检验项目、检验方法及评定规定和合格评定方法。本文件适用于企业批量生产轮式谷物联合收获机械产品的确认检验或企业内部质量控制检验，试制样机的质量检验可参照执行。 |
| 5 | 拖拉机可靠性考核 田间作业载荷谱强化试验方法 | 本文件规定了拖拉机田间作业载荷谱试验方法的术语和定义、技术要求、加载试验方法、试验结果及试验报告。本文件适用于农业轮式拖拉机。其他用途拖拉机的可靠性试验亦可参照执行。 |
| 6 | 履带自走式无人风送喷雾机 | 本文件规定了履带自走式无人风送喷雾机的型号编制规则、质量要求、试验方法、检验规则、产品交付、运输及贮存。本文件适用于依靠风机产生的高速气流雾化药液或辅助雾化药液，并输送雾滴进行喷洒作业的无人驾驶的履带自走式风送喷雾机。轮式自走无人风送喷雾机也可参照执行。 |
| 7 | 风吸电击式杀虫灯 | 本文件规定了风吸电击式杀虫灯的术语、产品型号、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则及使用说明书、标志、包装、运输与贮存。本文件适用于风吸电击式杀虫灯。 |
| 8 | 高空迁徙虫情测报灯 | 本文件规定了高空迁徙虫情测报灯的术语和定义、型号编写规则、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和贮存。本文件适用于高空迁徙虫情测报灯。 |
| 9 | 免淘米加工设备及生产线 | 本文件规定了免淘米加工设备及生产线的术语和定义、型号、生产线组成、基本参数、工作条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存要求。本文件适用于将没有抛光的白米加工成无需淘洗就可直接炊煮食用大米的生产线 |
| 10 | 棉种磁选机 | 本文件规定了棉种磁选机的术语和定义、产品型号、基本要求、整机性能、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。本文件适用于对脱绒处理后、包衣丸化前的棉种进行清选的磁力式清选机。 |
| 11 | 高速栽植机械工况监测系统评价方法 | 本文件规定了高速栽植机械工况监测系统评价的术语和定义、技术要求、试验方法和评价方法等内容。本文件适用于高速栽植机械工况监测系统评价，高速栽植机械范围包括旱地移栽机与水田插秧机。 |
| 12 | 高速自动移栽机 作业质量 | 本文件规定了高速自动移栽机的作业条件、作业质量要求、检测方法和判定规则。本文件适用于高速自动移栽机的作业质量评定。 |
| 13 | 玉米免耕播种机工况监测系统 | 本文件规定了玉米免耕播种工况监测系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于玉米免耕播种机工况监测系统，其他穴播式播种机的工况监测系统可参照执行。 |